様式第１２号（第８条、第１４条、第１９条関係）
	地質分析（濃度）結果証明書

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　様

発行番号
分析機関名

代表者
所在地
電話番号
計量証明事業者の登録番号

環境計量士

　　年　　月　　日に依頼のあった検体について、環境基準付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を下記のとおり証明します。（検体区分・番号　　　　　　　　）

	計量の対象／単位
	測定値
	定量/下限値
	基準
	測　定　方　法

	カドミウム
	㎎/ι
	
	
	0.003
	

	全シアン
	㎎/ι
	
	
	不検出
	

	有機EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(りん),燐)
	㎎/ι
	
	
	不検出
	

	鉛
	㎎/ι
	
	
	0.01
	

	六価クロム
	㎎/ι
	
	
	0.05
	

	EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(ひ),砒)　素
	㎎/ι
	
	
	0.01
	

	総水銀
	㎎/ι
	
	
	0.0005
	

	アルキル水銀
	㎎/ι
	
	
	不検出
	

	ＰＣＢ
	㎎/ι
	
	
	不検出
	

	ジクロロメタン
	㎎/ι
	
	
	0.02
	

	四塩化炭素
	㎎/ι
	
	
	0.002
	

	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）
	㎎/ι
	
	
	0.002
	

	1.2-ジクロロエタン
	㎎/ι
	
	
	0.004
	

	1,1一ジクロロエチレン
	㎎/ι
	
	
	0.1
	

	1、2-ジクロロエチレン
	㎎/ι
	
	
	0.04
	

	1,1,1-トリクロロエタン
	㎎/ι
	
	
	1
	

	1,1,2-トリクロロエタン
	㎎/ι
	
	
	0.006
	

	トリクロロエチレン
	㎎/ι
	
	
	0.01
	

	テトラクロロエチレン
	㎎/ι
	
	
	0.01
	

	1,3-ジクロロプロペン
	㎎/ι
	
	
	0.002
	

	チウラム
	㎎/ι
	
	
	0.006
	

	シマジン
	㎎/ι
	
	
	0.003
	

	チオベンカルブ
	㎎/ι
	
	
	0.02
	

	ベンゼン
	㎎/ι
	
	
	0.01
	

	セレン
	㎎/ι
	
	
	0.01
	

	ふっ素
	㎎/ι
	
	
	0.8
	

	ほう素
	㎎/ι
	
	
	1
	

	1,4-ジオキサン
	㎎/ι
	
	
	0.05
	

	水素イオン濃度指数
	pH
	
	
	5.8から8.6まで
	

	農用地
田に限る
	EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(ひ),砒)素
	㎎/㎏
	
	
	15
	
	含有

試験

	
	銅
	㎎/㎏
	
	
	125
	
	

	検体の性状
	形状
	
	色
	
	におい
	

	備考
	発生場所：　　　　　　　　　　　工事名：　　　　　　　　　　発生事業者名：

計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事務所の所在地： 


